2주차 현미경의 구조와 종류

현미경 구조 및 사용법

1. 현미경 구조 및 사용법

(1) 현미경의 원리

현미경은 조그만 물체를 확대하여 관찰하는 실험기구로 생물학에서는 필수 기기 중 하나    이다.현미경은 배율과 해상력으로 성능이 구분된다.

① 배율 : 물체를 얼마나 확대하는가를 나타내는 척도로 대물렌즈의 배율과 대안렌즈(혹은     접안렌즈)의 배율의 곱으로 나타낸다. 즉, 대물렌즈의 배율이 40배이고 대안렌즈의 배      율이 10배이면 현미경의 배율은 400이다.

② 해상력이란 확대된 상이 얼마나 뚜렷하게 구별되는가를 나타내는 척도이다. 해상도는 근     접한 두 물체가 분리되어 보이는 최소거리(limit of resolution, l.r)로 나타낸다.

l.r = 0.6λ/N.A.

( N.A; 렌즈 고유의 값, λ; 사용한 빛의 파장)

따라서 해상도는 사용한 빛의 파장이 짧을수록 좋다.

광학현미경보다 전자현미경의 해상력이 좋은 이유는 사용한 빛의 파장 (가시광선 대

전자빔) 차이 때문이다.

(2) 현미경의 종류

① 광학현미경(light microscope or compound microscope)

가장 널리 사용되는 현미경으로 시료를 얇은 박편 형태로 만들어 시료를 투과한 빛을

관찰하며 주로 단편 관찰에 이용된다.

② 해부현미경(dissecting microscope or stero microscope)

시료에 반사되어 나온 빛을 이용하여 입체 표면의 관찰에 사용된다. 주로 동․식물의 해부     등에 사용할 수 있도록 고안된 현미경이다.

③ 전자현미경(electron microscope)

단파장의 전자빔을 광원으로 이용하여 배율과 해상력이 뛰어나며 상을 얻는 방법에 따라     다음의 두 가지 종류로 대별된다.

a) TEM (Transmission electron microscope) -전자빔이 박편의 시료를 투과한 상을 이용     하여 시료의 단편을 관찰한다. 광학현미경과 같은 원리를 이용한다.

b) SEM (Scanning electron microscope) -시료의 표면을 금 등으로 코팅하여 전자가

반사 /산란되는 상을 관찰하며 3차원적인 영상을 얻는다. 해부현미경과 같은 원리를

이용한다.